FAQ

在自定义Raspbian系统镜像上怎么使用树莓派LCD？

先确保自定义镜像可正常进入桌面，运行命令

sudo raspi-config

确定已选择：Enable Boot to Desktop/Scratch -> Desktop Log in as user ‘pi’ at the graphical desktop

下载[树莓派LCD驱动](http://www.waveshare.net/w/upload/7/73/LCD-show.tar.gz" \t "_blank)，解压，将LCD-show.tar.gz通过网络或U盘，复制到自定义的镜像中，运行命令

tar xvf LCD-show.tar.gz

cd LCD-show/

#3.2inch RPi LCD (B)运行

sudo ./LCD32-show

#3.5inch RPi LCD (A)运行

sudo ./LCD35-show

#4inch RPi LCD (A)运行

sudo ./LCD4-show

#5inch HDMI LCD运行

sudo ./LCD5-show

等待几分钟，系统自动重启，即可正常使用树莓派LCD

如果想切换为HDMI显示，只需运行命令

sudo ./LCD-hdmi

更新镜像之后无法使用？

更新需按照以下方式进行，否则可能导致镜像无法运行：

sudo apt-mark hold raspberrypi-bootloader

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade